**Цилиндрические редукторы**

|  |
| --- |
| **Редукторы цилиндрические одноступенчатые** |
| Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг |
| [Редуктор 1ЦУ 100](http://74red.ru/catalog?item=1) | 250 | 2…6,3 | 315х140х224 | 27 |
| [Редуктор 1ЦУ 160](http://74red.ru/catalog?item=2) | 1000 | 2…6,3 | 475х185х335 | 77,5 |
| [Редуктор 1ЦУ 200](http://74red.ru/catalog?item=3) | 2000 | 2…6,3 | 580х212х425 | 135 |
| [Редуктор 1ЦУ 250](http://74red.ru/catalog?item=4) | 4000 | 2…6,3 | 710х265х530 | 250 |
|  |  |  |  |  |
| **Редукторы цилиндрические двухступенчатые** |
| Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг |
| [Редуктор 1Ц2У 100](http://74red.ru/catalog?item=5) | 315 | 8…40 | 390х155х230 | 21 |
| [Редуктор 1Ц2У 125](http://74red.ru/catalog?item=6) | 630 | 8…40 | 446х175х272 | 31,5 |
| [Редуктор 1Ц2У 160](http://74red.ru/catalog?item=7) | 1250 | 8…40 | 557х206х345 | 95 |
| [Редуктор 1Ц2У 200](http://74red.ru/catalog?item=8) | 2500 | 8…40 | 678х243х425 | 170 |
| [Редуктор 1Ц2У 250](http://74red.ru/catalog?item=9) | 5000 | 8…40 | 829х290х530 | 310 |
| [Редуктор Ц2У 315Н](http://74red.ru/catalog?item=10) | 7500...8700 | 8…50 | 1040x340x685 | 510 |
| [Редуктор Ц2У 315К](http://74red.ru/catalog?item=11) | 7600...9700 | 8…50 | 1030x340x633 | 460 |
| [Редуктор 1Ц2У 355](http://74red.ru/catalog?item=12) | 14000 | 8…50 | 1160x360x740 | 700 |
| [Редуктор Ц2У 400Н](http://74red.ru/catalog?item=13) | 14600...16300 | 8…50 | 1300x410x835 | 930 |
| [Редуктор Ц2У 400К](http://74red.ru/catalog?item=14) | 14600...17700 | 8…50 | 1270x420x800 | 870 |
| [Редуктор 1Ц2Н 450](http://74red.ru/catalog?item=15) | 35500 | 8…50 | 1470x590x865 | 1530 |
| [Редуктор 1Ц2Н 500](http://74red.ru/catalog?item=16) | 40000...50000 | 8…50 | 1680x650x1055 | 2100 |
| [Редуктор 1Ц2Н 560К](http://74red.ru/catalog?item=17) | 63000...74000 | 8…50 | 1820x660x1130 | 2400 |
| [Редуктор Ц2Н 630](http://74red.ru/catalog?item=18) | 71000...75000 | 8…50 | 1995x650x1225 | 3690 |
| [Редуктор Ц2Н 710](http://74red.ru/catalog?item=19) | 100000 | 8…50 | 2250x740x1385 | 4920 |
| [Редуктор Ц2 250](http://74red.ru/catalog?item=20) | 825 | 8…50 | 515x260x310 | 87 |
| [Редуктор Ц2 300](http://74red.ru/catalog?item=21) | 1180 | 8…50 | 620x300x362 | 138 |
| [Редуктор Ц2 350](http://74red.ru/catalog?item=22) | 1750 | 8…50 | 700x330x409 | 210 |
| [Редуктор Ц2 400](http://74red.ru/catalog?item=23) | 3350 | 8…50 | 805x380x505 | 315 |
| [Редуктор Ц2 400П](http://74red.ru/catalog?item=24) | 3500 | 8…50 | 805x380x505 | 360 |
| [Редуктор Ц2 500](http://74red.ru/catalog?item=25) | 5450 | 8…50 | 985x440x595 | 615 |
| [Редуктор Ц2 650](http://74red.ru/catalog?item=26) | 14500 | 8…50 | 1270x560x695 | 1100 |
| [Редуктор Ц2 750](http://74red.ru/catalog?item=27) | 23000 | 8…50 | 1425x650x783 | 1650 |
| [Редуктор Ц2 1000](http://74red.ru/catalog?item=28) | 54000 | 8…50 | 1905x860x1018 | 3700 |
| [Редуктор РЦД 250](http://74red.ru/catalog?item=29) | 431…1292 | 8…40 | 520х315х250 | 87 |
| [Редуктор РЦД 350](http://74red.ru/catalog?item=30) | 1020…2340 | 8…40 | 700х410х320 | 175 |
| [Редуктор РЦД 400](http://74red.ru/catalog?item=31) | 1950…4130 | 8…40 | 800х510х360 | 287 |
| [Редуктор РМ 350](http://74red.ru/catalog?item=32) | 587...695 | 8…50 | 710х270х400 | 145 |
| [Редуктор РМ 400](http://74red.ru/catalog?item=33) | 1215...1351 | 8…50 | 816х300х490 | 210 |
| [Редуктор РМ 500](http://74red.ru/catalog?item=34) | 4900 | 8…50 | 986х350х592 | 390 |
| [Редуктор РМ 650](http://74red.ru/catalog?item=35) | 9500 | 8…50 | 1278х470х697 | 878 |
| [Редуктор РМ 750 (РК 450).](http://74red.ru/catalog?item=36) | 7036...7900 | 8…50 | 1448х510х743 | 1030 |
| [Редуктор РМ-850 (РК 500)](http://74red.ru/catalog?item=37) | 9403...10877 | 8…50 | 1632х580х408 | 1230 |
| [Редуктор РМ-1000 (РК 600)](http://74red.ru/catalog?item=38) | 16631...18623 | 8…50 | 1896х660х965 | 2122 |
| [Редуктор ЦДНД 200](http://74red.ru/catalog?item=39) | 2100 | 10…40 | 685х472х412 | 152 |
| [Редуктор ЦДНД 315](http://74red.ru/catalog?item=40) | 7000 | 10…40 | 1000х632х635 | 424 |
| [Редуктор ЦДНД 400](http://74red.ru/catalog?item=41) | 14000 | 10…40 | 1265х780х720 | 865 |
| [Редуктор ГПШ 500](http://74red.ru/catalog?item=42) | 4900 | 8…50 | 986х395х580 | 410 |
| [Редуктор ГПШ 400](http://74red.ru/catalog?item=43) | 1215...1351 | 8…50 | 826x355x480 | 267 |
|  |  |  |  |  |
| **Редукторы цилиндрические трехступенчатые** |
| Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг |
| [Редуктор 1Ц3У 160](http://74red.ru/catalog?item=44) | 1250 | 31,5...200 | 630х206х345 | 110 |
| [Редуктор 1Ц3У 200](http://74red.ru/catalog?item=45) | 2500 | 31,5...200 | 775х243х425 | 190 |
| [Редуктор 1Ц3У 250](http://74red.ru/catalog?item=46) | 5000 | 16...200 | 950х290х530 | 335 |
| [Редуктор Ц3У 315Н](http://74red.ru/catalog?item=47) | 8200...9000 | 50...200 | 1130x340x685 | 585 |
| [Редуктор 1Ц3У 355](http://74red.ru/catalog?item=48) | 12000...15000 | 31,5...200 | 1255х355х740 | 750 |
| [Редуктор Ц3У 400Н](http://74red.ru/catalog?item=49) | 15200...17000 | 50...200 | 1410x420x835 | 960 |
| [Редуктор 1Ц3Н 450](http://74red.ru/catalog?item=50) | 31500...35500 | 31,5...200 | 1470x590x870 | 1700 |
| [Редуктор 1Ц3Н 500](http://74red.ru/catalog?item=51) | 50000...56000 | 31,5...200 | 1680x650x1000 | 2120 |
| [Редуктор Ц3Н 630](http://74red.ru/catalog?item=52) | 85000...90000 | 40...200 | 1995x650x1225 | 3900 |
| [Редуктор Ц3Н 710](http://74red.ru/catalog?item=53) | 100000 | 40...200 | 2250x740x1385 | 5020 |
| [Редуктор ЦТНД 315](http://74red.ru/catalog?item=54) | 8300 | 63...160 | 1110х608х640 | 485 |
| [Редуктор ЦТНД 400](http://74red.ru/catalog?item=55) | 17000 | 63...160 | 1385х425х820 | 940 |
| [Редуктор ЦТНД 500](http://74red.ru/catalog?item=56) | 28500 | 63...160 | 1720х857х985 | 1448 |
|  |  |  |  |  |
| **Редукторы цилиндрические вертикальные** |
| Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг |
| [Редуктор ВК 350](http://74red.ru/catalog?item=59) | 764...902 | 10...50 | 558х170х298 | 77 |
| [Редуктор ВК 475](http://74red.ru/catalog?item=60) | 1000 | 20...112 | 520x472x790 | 215 |
| [Редуктор ВК 550](http://74red.ru/catalog?item=61) | 3000...3200 | 18...125 | 880х285х488 | 279 |
| [Редуктор ВКУ 610](http://74red.ru/catalog?item=62) | 13000 | 14...140 | 1000х365х585 | 450 |
| [Редуктор ВКУ 765](http://74red.ru/catalog?item=63) | 25000 | 14...140 | 1220х435х675 | 800 |
| [Редуктор ВКУ 965](http://74red.ru/catalog?item=64) | 45000 | 14...140 | 1560х560х930 | 1530 |
| [Редуктор В 100(ф) Ц3ВК(ф) 100](http://74red.ru/catalog?item=65) | 550 | 10…40 | 254х160х500 | 42 (46) |
| [Редуктор В 125(ф) Ц3ВК(ф) 125](http://74red.ru/catalog?item=66) | 650 | 10...50 | 316х218х545 | 73 (75) |
| [Редуктор В 160(ф) Ц3ВК(ф) 160](http://74red.ru/catalog?item=67) | 2000 | 10...80 | 390х253х692 | 138 (150) |
| [Редуктор В 200(ф) Ц3ВК(ф )200](http://74red.ru/catalog?item=68) | 4000 | 10...100 | 450х270х840 | 212 (224) |
| [Редуктор В 250(ф) Ц3ВК(ф) 250](http://74red.ru/catalog?item=69) | 6800 | 12,5...100 | 552х332х1015 | 360 (370) |
| [Редуктор В 400](http://74red.ru/catalog?item=70) | 1270...1380 | 18...50 | 182х350х270 | 106 |