**Цилиндрические редукторы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редукторы цилиндрические одноступенчатые** | | | | | | | | |
| Типоразмер редуктора | | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | | | | Диапазон передаточных отношений | | | | Габаритные размеры, L x B x H, мм | | Масса, кг | |
| [Редуктор 1ЦУ 100](http://74red.ru/catalog?item=1) | | 250 | | | | 2…6,3 | | | | 315х140х224 | | 27 | |
| [Редуктор 1ЦУ 160](http://74red.ru/catalog?item=2) | | 1000 | | | | 2…6,3 | | | | 475х185х335 | | 77,5 | |
| [Редуктор 1ЦУ 200](http://74red.ru/catalog?item=3) | | 2000 | | | | 2…6,3 | | | | 580х212х425 | | 135 | |
| [Редуктор 1ЦУ 250](http://74red.ru/catalog?item=4) | | 4000 | | | | 2…6,3 | | | | 710х265х530 | | 250 | |
|  | |  | | | |  | | | |  |  | |
| **Редукторы цилиндрические двухступенчатые** | | | | | | | | |
| Типоразмер редуктора | | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | | | | Диапазон передаточных отношений | | | | Габаритные размеры, L x B x H, мм | | Масса, кг | |
| [Редуктор 1Ц2У 100](http://74red.ru/catalog?item=5) | | 315 | | | | 8…40 | | | | 390х155х230 | | 21 | |
| [Редуктор 1Ц2У 125](http://74red.ru/catalog?item=6) | | 630 | | | | 8…40 | | | | 446х175х272 | | 31,5 | |
| [Редуктор 1Ц2У 160](http://74red.ru/catalog?item=7) | | 1250 | | | | 8…40 | | | | 557х206х345 | | 95 | |
| [Редуктор 1Ц2У 200](http://74red.ru/catalog?item=8) | | 2500 | | | | 8…40 | | | | 678х243х425 | | 170 | |
| [Редуктор 1Ц2У 250](http://74red.ru/catalog?item=9) | | 5000 | | | | 8…40 | | | | 829х290х530 | | 310 | |
| [Редуктор Ц2У 315Н](http://74red.ru/catalog?item=10) | | 7500...8700 | | | | 8…50 | | | | 1040x340x685 | | 510 | |
| [Редуктор Ц2У 315К](http://74red.ru/catalog?item=11) | | 7600...9700 | | | | 8…50 | | | | 1030x340x633 | | 460 | |
| [Редуктор 1Ц2У 355](http://74red.ru/catalog?item=12) | | 14000 | | | | 8…50 | | | | 1160x360x740 | | 700 | |
| [Редуктор Ц2У 400Н](http://74red.ru/catalog?item=13) | | 14600...16300 | | | | 8…50 | | | | 1300x410x835 | | 930 | |
| [Редуктор Ц2У 400К](http://74red.ru/catalog?item=14) | | 14600...17700 | | | | 8…50 | | | | 1270x420x800 | | 870 | |
| [Редуктор 1Ц2Н 450](http://74red.ru/catalog?item=15) | | 35500 | | | | 8…50 | | | | 1470x590x865 | | 1530 | |
| [Редуктор 1Ц2Н 500](http://74red.ru/catalog?item=16) | | 40000...50000 | | | | 8…50 | | | | 1680x650x1055 | | 2100 | |
| [Редуктор 1Ц2Н 560К](http://74red.ru/catalog?item=17) | | 63000...74000 | | | | 8…50 | | | | 1820x660x1130 | | 2400 | |
| [Редуктор Ц2Н 630](http://74red.ru/catalog?item=18) | | 71000...75000 | | | | 8…50 | | | | 1995x650x1225 | | 3690 | |
| [Редуктор Ц2Н 710](http://74red.ru/catalog?item=19) | | 100000 | | | | 8…50 | | | | 2250x740x1385 | | 4920 | |
| [Редуктор Ц2 250](http://74red.ru/catalog?item=20) | | 825 | | | | 8…50 | | | | 515x260x310 | | 87 | |
| [Редуктор Ц2 300](http://74red.ru/catalog?item=21) | | 1180 | | | | 8…50 | | | | 620x300x362 | | 138 | |
| [Редуктор Ц2 350](http://74red.ru/catalog?item=22) | | 1750 | | | | 8…50 | | | | 700x330x409 | | 210 | |
| [Редуктор Ц2 400](http://74red.ru/catalog?item=23) | | 3350 | | | | 8…50 | | | | 805x380x505 | | 315 | |
| [Редуктор Ц2 400П](http://74red.ru/catalog?item=24) | | 3500 | | | | 8…50 | | | | 805x380x505 | | 360 | |
| [Редуктор Ц2 500](http://74red.ru/catalog?item=25) | | 5450 | | | | 8…50 | | | | 985x440x595 | | 615 | |
| [Редуктор Ц2 650](http://74red.ru/catalog?item=26) | | 14500 | | | | 8…50 | | | | 1270x560x695 | | 1100 | |
| [Редуктор Ц2 750](http://74red.ru/catalog?item=27) | | 23000 | | | | 8…50 | | | | 1425x650x783 | | 1650 | |
| [Редуктор Ц2 1000](http://74red.ru/catalog?item=28) | | 54000 | | | | 8…50 | | | | 1905x860x1018 | | 3700 | |
| [Редуктор РЦД 250](http://74red.ru/catalog?item=29) | | 431…1292 | | | | 8…40 | | | | 520х315х250 | | 87 | |
| [Редуктор РЦД 350](http://74red.ru/catalog?item=30) | | 1020…2340 | | | | 8…40 | | | | 700х410х320 | | 175 | |
| [Редуктор РЦД 400](http://74red.ru/catalog?item=31) | | 1950…4130 | | | | 8…40 | | | | 800х510х360 | | 287 | |
| [Редуктор РМ 350](http://74red.ru/catalog?item=32) | | 587...695 | | | | 8…50 | | | | 710х270х400 | | 145 | |
| [Редуктор РМ 400](http://74red.ru/catalog?item=33) | | 1215...1351 | | | | 8…50 | | | | 816х300х490 | | 210 | |
| [Редуктор РМ 500](http://74red.ru/catalog?item=34) | | 4900 | | | | 8…50 | | | | 986х350х592 | | 390 | |
| [Редуктор РМ 650](http://74red.ru/catalog?item=35) | | 9500 | | | | 8…50 | | | | 1278х470х697 | | 878 | |
| [Редуктор РМ 750 (РК 450).](http://74red.ru/catalog?item=36) | | 7036...7900 | | | | 8…50 | | | | 1448х510х743 | | 1030 | |
| [Редуктор РМ-850 (РК 500)](http://74red.ru/catalog?item=37) | | 9403...10877 | | | | 8…50 | | | | 1632х580х408 | | 1230 | |
| [Редуктор РМ-1000 (РК 600)](http://74red.ru/catalog?item=38) | | 16631...18623 | | | | 8…50 | | | | 1896х660х965 | | 2122 | |
| [Редуктор ЦДНД 200](http://74red.ru/catalog?item=39) | | 2100 | | | | 10…40 | | | | 685х472х412 | | 152 | |
| [Редуктор ЦДНД 315](http://74red.ru/catalog?item=40) | | 7000 | | | | 10…40 | | | | 1000х632х635 | | 424 | |
| [Редуктор ЦДНД 400](http://74red.ru/catalog?item=41) | | 14000 | | | | 10…40 | | | | 1265х780х720 | | 865 | |
| [Редуктор ГПШ 500](http://74red.ru/catalog?item=42) | | 4900 | | | | 8…50 | | | | 986х395х580 | | 410 | |
| [Редуктор ГПШ 400](http://74red.ru/catalog?item=43) | | 1215...1351 | | | | 8…50 | | | | 826x355x480 | | 267 | |
|  | |  | | | |  | | | |  |  | |
| **Редукторы цилиндрические трехступенчатые** | | | | | | | | |
| Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | | | Масса, кг | |
| [Редуктор 1Ц3У 160](http://74red.ru/catalog?item=44) | 1250 | | 31,5...200 | 630х206х345 | | | | 110 |
| [Редуктор 1Ц3У 200](http://74red.ru/catalog?item=45) | 2500 | | 31,5...200 | 775х243х425 | | | | 190 |
| [Редуктор 1Ц3У 250](http://74red.ru/catalog?item=46) | 5000 | | 16...200 | 950х290х530 | | | | 335 |
| [Редуктор Ц3У 315Н](http://74red.ru/catalog?item=47) | 8200...9000 | | 50...200 | 1130x340x685 | | | | 585 |
| [Редуктор 1Ц3У 355](http://74red.ru/catalog?item=48) | 12000...15000 | | 31,5...200 | 1255х355х740 | | | | 750 |
| [Редуктор Ц3У 400Н](http://74red.ru/catalog?item=49) | 15200...17000 | | 50...200 | 1410x420x835 | | | | 960 |
| [Редуктор 1Ц3Н 450](http://74red.ru/catalog?item=50) | 31500...35500 | | 31,5...200 | 1470x590x870 | | | | 1700 |
| [Редуктор 1Ц3Н 500](http://74red.ru/catalog?item=51) | 50000...56000 | | 31,5...200 | 1680x650x1000 | | | | 2120 |
| [Редуктор Ц3Н 630](http://74red.ru/catalog?item=52) | 85000...90000 | | 40...200 | 1995x650x1225 | | | | 3900 |
| [Редуктор Ц3Н 710](http://74red.ru/catalog?item=53) | 100000 | | 40...200 | 2250x740x1385 | | | | 5020 |
| [Редуктор ЦТНД 315](http://74red.ru/catalog?item=54) | 8300 | | 63...160 | 1110х608х640 | | | | 485 |
| [Редуктор ЦТНД 400](http://74red.ru/catalog?item=55) | 17000 | | 63...160 | 1385х425х820 | | | | 940 |
| [Редуктор ЦТНД 500](http://74red.ru/catalog?item=56) | 28500 | | 63...160 | 1720х857х985 | | | | 1448 |
|  |  | |  |  | | | |  |
| **Редукторы цилиндрические вертикальные** | | | | | | | | |
| Типоразмер редуктора | | Ном.крутящий момент,  (min...max), H· м | | | Диапазон передаточных отношений | | | | | Габаритные размеры, L x B x H, мм | | Масса, кг | |
| [Редуктор ВК 350](http://74red.ru/catalog?item=59) | | 764...902 | | | 10...50 | | | | | 558х170х298 | | 77 | |
| [Редуктор ВК 475](http://74red.ru/catalog?item=60) | | 1000 | | | 20...112 | | | | | 520x472x790 | | 215 | |
| [Редуктор ВК 550](http://74red.ru/catalog?item=61) | | 3000...3200 | | | 18...125 | | | | | 880х285х488 | | 279 | |
| [Редуктор ВКУ 610](http://74red.ru/catalog?item=62) | | 13000 | | | 14...140 | | | | | 1000х365х585 | | 450 | |
| [Редуктор ВКУ 765](http://74red.ru/catalog?item=63) | | 25000 | | | 14...140 | | | | | 1220х435х675 | | 800 | |
| [Редуктор ВКУ 965](http://74red.ru/catalog?item=64) | | 45000 | | | 14...140 | | | | | 1560х560х930 | | 1530 | |
| [Редуктор В 100(ф) Ц3ВК(ф) 100](http://74red.ru/catalog?item=65) | | 550 | | | 10…40 | | | | | 254х160х500 | | 42 (46) | |
| [Редуктор В 125(ф) Ц3ВК(ф) 125](http://74red.ru/catalog?item=66) | | 650 | | | 10...50 | | | | | 316х218х545 | | 73 (75) | |
| [Редуктор В 160(ф) Ц3ВК(ф) 160](http://74red.ru/catalog?item=67) | | 2000 | | | 10...80 | | | | | 390х253х692 | | 138 (150) | |
| [Редуктор В 200(ф) Ц3ВК(ф )200](http://74red.ru/catalog?item=68) | | 4000 | | | 10...100 | | | | | 450х270х840 | | 212 (224) | |
| [Редуктор В 250(ф) Ц3ВК(ф) 250](http://74red.ru/catalog?item=69) | | 6800 | | | 12,5...100 | | | | | 552х332х1015 | | 360 (370) | |
| [Редуктор В 400](http://74red.ru/catalog?item=70) | | 1270...1380 | | | 18...50 | | | | | 182х350х270 | | 106 | |