**Коническо-цилиндрические редукторы**

|  |
| --- |
| **Коническо-цилиндрические редукторы** |
| Типоразмер редуктора | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Масса, кг |
| [Редуктор КЦ1 200](http://74red.ru/catalog?item=137) | 560...900 | 6,3; 10; 14; 20; 28 | 890х300х475 | 185 |
| [Редуктор КЦ1 250](http://74red.ru/catalog?item=138) | 1000...1400 | 6,3; 10; 14; 20; 28 | 1170х375х555 | 320 |
| [Редуктор КЦ1 300](http://74red.ru/catalog?item=139) | 1100...2200 | 6,3; 10; 14; 20; 28 | 1275х410х655 | 405 |
| [Редуктор КЦ1 400](http://74red.ru/catalog?item=140) | 3300...5000 | 6,3; 10; 14; 20; 28 | 1703х526х705 | 980 |
| [Редуктор КЦ1 500](http://74red.ru/catalog?item=141) | 5700...9000 | 6,3; 10; 14; 20; 28 | 2085х630х877 | 1740 |
| [Редуктор КЦ2 500](http://74red.ru/catalog?item=142) | 2000...2300 | 28; 45; 71; 112; 180 | 1300х350х601 | 420 |
| [Редуктор КЦ2 750](http://74red.ru/catalog?item=143) | 5000...7750 | 28; 45; 71; 112; 180 | 1883х550х765 | 1240 |
| [Редуктор КЦ2 1000](http://74red.ru/catalog?item=144) | 14500...15500 | 28; 45; 71; 112; 180 | 2482х690х956 | 2658 |
| [Редуктор КЦ2 1300](http://74red.ru/catalog?item=145) | 24300...37500 | 28; 45; 71; 112; 180 | 3168х850х1272 | 5110 |
|  |  |  |  |  |